Распылитель состоит из емкости, выполненной из алюминия с приспособлением для переноски на спине оператора, воздуходувки и соединительного рукава. Сорбент из ранца-контейнера засасывается по соединительному рукаву в воздуходувку и распыливается на загрязненную поверхность. Производительность (расход) регулируется оборотами двигателя. Распылитель работает на бензине Аи-92, Аи-93 Масса: 12 кг.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Объем: |   |
| номинальный | 0,08 |
| эксплуатационный | 0,06 |
| Обрабатываемая площадь 1-й зарядкой (толщина плёнки 2мм, сорбент «Нефтесорб»\*) | 30 |
| Производительность, м3/ч. | 1-4 |
| Время перезарядки, мин. | 1 |
| Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) | 460 x 350 x 700 |
| Масса, кг. | 12 |
| Тип привода | бензиновый двигатель |
| Время развертывания, мин. | 2 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 |