**Урал-4320** — [грузовой автомобиль](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C) [повышенной проходимости](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA) двойного назначения с колёсной формулой 6 × 6, производящийся на [Уральском автомобильном заводе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4) в [Миассе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81) ([Россия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)), в том числе и для использования в [вооружённых силах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) в семействе унифицированных армейских автомобилей «Суша» до 1998 года.

Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, людей и [трейлеров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)) на всех типах дорог.

### Габариты и вес

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Значения для стандартной модели | Диапазон значений для модификаций |
| Длина | 7588 мм | 7388-9545 мм |
| Ширина | 2500 мм | 2500 мм |
| Высота | 2785 мм | 2670-3095 мм |
| Колёсная база | 3525 + 1400 мм | 3525-4555 (+1400) мм |
| Дорожный просвет | 400 мм | 360-400 мм |
| Снаряженная масса | 8,265 т | 8,0-8,7 т |
| Максимальная масса | 15,2 т | 12,2-20,7 т |